Suspender Leitura Retirada Hidrômetro

A funcionalidade tem como objetivo suspender a leitura dos imóveis, nos quais, foi registrada a anormalidade 'HIDROMETRO RETIRADO' nos últimos três meses.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho GSAN > Batch > Suspender Leitura Retirada Hidrômetro.

Foi criado um Processo Batch (Processo 3 - GERAR DADOS PARA LEITURA, Step 5), que seleciona os imóveis nesta condição e coloca-os na situação especial de faturamento “PARALISAR LEITURA FATURAR MEDIA”, suspendendo a leitura por um período que será parametrizado.

No histórico da situação especial de faturamento, será gravado o período inicial, igual ao mês/ano do faturamento, e o período final, que será o mês/ano do faturamento mais a quantidade de meses parametrizada na anormalidade de leitura.

Após o período de suspensão, o processo de encerramento do faturamento, automaticamente, retira a situação especial de faturamento, retornando o imóvel para a apuração da leitura.

A cada mês, os imóveis que apresentarem nos três últimos meses a anormalidade de 'HIDROMETRO RETIRADO', serão acrescidos na relação dos imóveis com leitura suspensa e, ao mesmo tempo, os imóveis retornarão à leitura quando houver ação de substituição de hidrômetro.

Serão necessários os parâmetros para atender os requisitos, quais sejam: a quantidade de meses para início da suspensão do faturamento; e a quantidade de meses de permanência da suspensão do faturamento. Estes parâmetros serão criados na tabela de anormalidades de leitura.

Na geração dos dados para a leitura com impressão simultânea, serão gerados no arquivo TXT, dois novos indicadores, “Indicador de Paralisação de Leitura do Hidrômetro da Ligação de Água” e “Indicador de Paralisação de Leitura do Hidrômetro do Poço”.

No sistema móbile de impressão simultânea (ISC), caso o o indicador de paralisação de leitura do hidrômetro da ligação de água seja igual a “Sim”, a tela de leitura do hidrômetro da ligação de água será inibida e o consumo será calculado de acordo com os parâmetros da situação especial de faturamento. Da mesma forma, caso o indicador de paralisação leitura do hidrômetro do poço seja igual a “Sim”, a tela de leitura do hidrômetro do poço será inibida e o consumo será calculado de acordo com os parâmetros da situação especial de faturamento, e a leitura será projetada de acordo com o consumo cobrado.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN