Efetuar Aferição de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é informar os dados da aferição de um hidrômetro via ordem de serviço pendente dos tipos de serviço: 285 (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), 286 (superior a 20m³) e 287 (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro). Tal aferição leva em conta se os parâmetros aferidos estão em conformidade com o que pede o Inmetro em seu Regulamento Técnico Metrológico. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Efetuar Aferição de Hidrômetro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, note que quando o campo obrigatório (campos obrigatórios são sinalizados com um asterisco vermelho) Hidrômetro aferido? está marcado com Não, o sistema habilita apenas o campo Motivo da não aferição, desabilitando todos os demais campos. Caso o Hidrômetro aferido? esteja marcado com Sim, o sistema visualiza a tela a seguir:

Agora, é possível informar os campos com os dados da aferição de um hidrômetro via ordem de serviço dos tipos de serviço: 285, 286 e 287. Esses tipos só podem ser encerrados nesta funcionalidade, e não na Manter Ordem de Serviço, onde só é possível consultá-los AQUI. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Após preenchê-los, clique em para gerar o resultado da aferição, expressando-o textualmente ao lado, no campo Resultado, depois de efetuada as seguintes validações: Caso o resultado de todas as vazões estiver dentro dos percentuais do Inmetro; E o valor do erro calculado na primeira aferição esteja dentro do intervalo e, O valor do erro calculado na segunda aferição esteja dentro do intervalo e, O valor do erro calculado na terceira aferição esteja dentro do intervalo, O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro aprovado; Caso o resultado de qualquer vazão de ensaio seja positivamente maior que os percentuais do Inmetro; E o valor do erro calculado na primeira aferição seja maior ou, O valor do erro calculado na segunda aferição seja maior ou, O valor do erro calculado na terceira aferição seja maior, O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro com erros positivos que excedem o máximo admissível. Caso o resultado de qualquer vazão de ensaio seja negativamente menor que os percentuais do Inmetro; O valor do erro calculado na primeira aferição seja menor ou, O valor do erro calculado na segunda aferição seja menor ou, O valor do erro calculado na terceira aferição seja menor, O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro com erros negativos que excedem o máximo admissível, encontrando-se o registro de um volume menor do que o que foi consumido. Caso o resultado da primeira e da segunda vazão esteja dentro dos percentuais do Inmetro e na terceira vazão o hidrômetro esteja parado (leitura inicial = leitura final); E o valor do erro calculado na primeira aferição esteja dentro do intervalo e; O valor do erro calculado na segunda aferição esteja dentro do intervalo e; A leitura inicial esteja igual à final e informadas na terceira aferição; O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro parado apenas na 3ª vazão e normal nas demais. Caso o resultado da 1ª vazão esteja dentro dos percentuais do Inmetro e na 2ª e 3ª vazão o hidrômetro esteja parado (leitura inicial = leitura final); E o valor do erro calculado na primeira aferição esteja dentro do intervalo e; E a leitura inicial esteja igual à final, informadas na segunda aferição, E a leitura inicial esteja igual à final, informadas na terceira aferição, O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro parado na 2ª e/ou 3ª vazão e normal na 1ª vazão; Caso o resultado da 1ª e 2ª vazão seja negativamente menor que do os percentuais do Inmetro e na 3ª vazão o hidrômetro esteja parado (leitura inicial = leitura final); E o valor do erro calculado na primeira aferição seja menor e, O valor do erro calculado na segunda aferição seja menor e, A leitura inicial seja igual à final, informadas na terceira aferição, O sistema considera como Resultado da Aferição o hidrômetro parado apenas na 3ª vazão, mas com erros negativos que excedem o máximo admissível (< -5%) na 1ª e/ou 2ª vazão. Gerado o resultado da aferição, clique em

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Ordem de Serviço	Campo obrigatório. Informe o número da ordem de serviço dos tipos de serviço 285, 286 ou 287 ou clique em para pesquisar AQUI.
Data da Execução	Campo obrigatório. O sistema sugere a data corrente, que pode ser alterada no formato DD/MM/AAAA, digitando ou clicando no para pesquisar AQUI.
Hora da Execução	Campo obrigatório. Informe no formato HH:MM.
Bancada	Campo obrigatório. Escolha a bancada da lista disponibilizada pelo sistema. Campo carregado conforme o tipo de serviço da ordem informada.
Hidrômetro Aferido?	Campo obrigatório. Selecione entre Sim ou Não. O sistema começa com Não marcado. Na opção Não, o sistema habilita apenas o campo Motivo da não aferição, desabilitando todos os demais campos.
Motivo da não Aferição	Selecione o motivo, da lista disponibilizada pelo sistema.
Quadro	Dados do Hidrômetro
Número do Hidrômetro	Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de serviço informada.
Marca	Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de serviço informada.
Capacidade	Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de serviço informada.
Diâmetro	Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de serviço informada.
Quadro	1ª AFERIÇÃO - Q3/Qn
Vazão	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Leitura Inicial	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Erro (%)	Preenchido automaticamente pelo sistema, como cálculo entre vazão e leitura inicial.
Quadro	2ª AFERIÇÃO - Q2/Qt
Vazão	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Leitura Inicial	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Erro (%)	Preenchido automaticamente pelo sistema, como cálculo entre vazão e leitura inicial.
Quadro	3ª AFERIÇÃO - Q2/Qt
Vazão	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Leitura Inicial	Campo obrigatório. Informe numérico com 10 posições e 2 decimais.
Erro (%)	Preenchido automaticamente pelo sistema, como cálculo entre vazão e leitura inicial.
Quadro	Fotos
Número do Hidrômetro	Selecione a foto com o número do hidrômetro a partir de um diretório.
Leitura Inicial	Selecione a foto com a leitura inicial do hidrômetro a partir de um diretório.
Leitura Final	Selecione a foto com a leitura final do hidrômetro a partir de um diretório.
Frente do Imóvel	Selecione a foto da frente do imóvel a partir de um diretório.
Resultado	Preenchido automaticamente após clique em .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar o dado na base de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema gera o resultado da aferição, expresso textualmente ao lado.
Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a aferição do hidrômetro.

Referências

Informar dados da Aferição do Hidrômetro

Termos Principais

Hidrômetro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.