Monitorar Leituras Transmitidas

O objetivo desta funcionalidade e monitorar as leituras realizadas através do mobile e transmitidas, permitindo consultar as fotos através do link do código da anormalidade.

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: GSAN > Micromedição > Monitorar Leituras Transmitidas.

Inicialmente, o sistema apresenta a tela para que sejam informados os campos “Mês de Referência” e “Código da Rota” e, em seguida, clique no botão .

Nenhum registro encontrado

Caso a seleção não encontre nenhum registro, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma Leitura no Movimento foi encontrada para a solicitação informada”.

Verifica existência da rota

Caso o número da rota informado não exista na tabela ROTA, o sistema exibe a mensagem “Rota inexistente”.

Histórico de Consumo

Caso o usuário clique na Matricula do imóvel e o usuário possua permissão especial “Consulta arquivo texto gerencial” será aberto um pop-up para exibir o histórico de consumo do imóvel. O pop-pup exibirá até os seis últimos consumos do imóvel.

Dados do Cliente

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo de Inscrição será aberto uma janela para exibir os dados do cliente. Os dados exibidos serão dos clientes do imóvel.

Motivo da Não Impressão

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo “Impressão”, e o seu conteúdo esteja com o valor “Não” será exibido o motivo da não impressão. O motivo da não impressão será obtido da seguinte forma:

O sistema obtém o valor mínimo para emitir Boleto Bancário no sistema parâmetro;

Caso o valor mínimo para emitir Boleto Bancário seja maior que zero;

Caso o valor da conta seja igual ou maior que valor mínimo para emitir Boleto Bancário, o sistema exibe a mensagem 'Valor é maior que R$ ' e <valor mínimo para emitir Boleto Bancário>;

Caso o valor da conta seja menor que valor mínimo para emitir Boleto Bancário e não exista indicação de envio da conta ou que a indicação seja para responsável, o sistema exibe 'Endereço alternativo';

Caso contrário se a conta estava normal e não foi impressa, o sistema exibe ‘Normal’.

Caso não exista indicação de envio da conta ou que a indicação seja para responsável, exibe 'Endereço alternativo';

Caso contrário se a conta estava normal e não foi impressa, exibe ‘Normal’.

Determina tipo de leitura

O sistema realiza um filtro de acordo com o que o usuário selecionar:

Medidos: Verifica a quantidade de imóveis em que o imóvel tenha hidrômetro de água ou tenha ligação de poço.

Não Medidos: Verificar os imóveis que não tenham hidrômetro de água nem ligação de poço.

Todos: Lista os medidos e não medidos.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês de Referência(*)	Campo obrigatório - Informe o mês de referência que deseja monitorar as leituras transmitidas.
Código da Rota(*)	Campo obrigatório - Informe o código da rota, ou clique no botão para selecionar a rota desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Leiturista	Este campo será exibido pelo sistema e não é permitida alteração.
Imóvel Impresso	Selecione uma das opções: “Sim” - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais foram impressas as contas; “Não” - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais não foram impressas as contas; “Todos” - Considera o acompanhamento de todos os imóveis, para os quais foram impressas ou não as contas.
Tipo Medição	Selecione uma das opções: “Medidos” - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos; “Não Medidos” - Considera o acompanhamento dos imóveis não medidos; “Todos” - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos e não medidos.

Em seguida, o sistema apresenta a tela resultante dos parâmetros informados na tela inicial.

Quando existe foto cadastrada no sistema, referente à anormalidade apresentada, nos campos “Anorm.” ou “Cons.Anorm.”, contém um hiperlink que, ao clicar sobre esse hiperlink será exibida a foto correspondente a anormalidade. O tipo de anormalidade é registrada no sistema.

Foto cadastrada sobre a anormalidade de leitura:

MODELO: RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE

Ao clicar no botão na tela “Monitorar Leituras Transmitidas”, o sistema gera o relatório de monitoramento, conforme modelo abaixo:

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema gera o RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração da tela com o detalhamento das informações, conforme o mês de referência e o código da rota.
Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN