Funcionalidades Mais Acessadas

Processo de Telemetria

Este processo tem como objetivo orientar os usuários sobre a medição individualizada dos prédios, onde as leituras são realizadas via telemetria. O processo é composto pelos seguintes procedimentos: Atualizar Perfil do Imóvel: inicialmente, o usuário atualiza o perfil do imóvel no GSAN, na funcionalidade: Manter Imóvel, Aba Característica, (caminho GSAN > Cadastro > Imovel > Manter Imóvel), selecionando a opção Imóvel Telemedido. - O imóvel com perfil telemedido não é gerado no arquivo de dados para leitura, através do dispositivo móvel. Processar Leitura Via Telemetria: depois, o processamento deve ser acionado pela empresa responsável por fornecer os dados das leituras realizadas, transmitidos para o GSAN via parâmetro, através do serviço Processar Requisição Telemetria, disponibilizado em um endereço Webservice; O sistema fará a gravação dos dados nas tabelas: Movimento de telemetria (para cada processamento realizado): Data do Envio; Quantidade de leituras; Movimento de telemetria Registro (para cada Leitura recebida): Data/Hora da Leitura; Número da Inscrição; Matrícula do imóvel; Número da Leitura; Número do hidrômetro; Indicador do status de leitura processada; Será realizada a consistência/gravação das leituras no GSAN, executando a funcionalidade de Consistir Leitura Telemetria. Consistir Leitura Telemetria para realizar as consistências dos dados gravados. Inconsistências encontradas, serão gravadas na tabela de log e retornadas para o operador, conforme o tipo de inconsistência ocorrida, com a descrição na tabela de Telemetria Retorno Motivo; Caso não exista inconsistência, será recuperado o Grupo de Faturamento do Imóvel, passando as matrículas e leituras recebidas, marcando este(s) registro(s) na tabela Movimento de Telemetria Registro como processado, através das funcionalidades: Consistir Leituras; Calcular Consumos; Atualizar Leituras. Para a CAERN, O processo de Processar Leitura via Telemetria e Consistir Leitura Telemetria envia um parâmetro que identifica a regra de consistência de Leitura via Telemetria na funcionalidade de Consistir Leituras e Calcular Consumos: Caso o imóvel seja telemedido, tenha leitura Individualizada e a rotina de consistência receba o parâmetro de consistência especial de leitura, com leitura atual igual à leitura anterior, o sistema fatura a tarifa mínima, gerando a anormalidade de leitura de faturamento para hidrômetro sem consumo detectado. Caso o imovel seja telemedido, não tenha leitura individualizada e a rotina de consistência receba o parâmetro de consistência especial de leitura, identificada com leitura atual igual à leitura anterior, o sistema fatura pela média, gerando a anormalidade de leitura de faturamento para hidrômetro parado. Consultar Dados Rejeitados Telemetria, possibilita que o usuário consulte os dados rejeitados durante a transmissão de leituras. Para a CAERN, quando a recepção dos dados de leitura através da telemetria for concluída e o movimento gerado não tiver sido totalmente rejeitado, é chamada a funcionalidade Faturar Grupo de Faturamento, passando os registros válidos dos dados da leitura via telemetria para a geração das faturas. Desta forma, não é mais necessário aguardar o fechamento do grupo de faturamento para a geração da fatura para os imóveis telemedidos. Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria, possibilita que o usuário consulte os dados das leituras transmitidas; Retornar Dados Imóvel / Conta Telemetria: esta funcionalidade Webservice é acionada via parâmetro Matrícula e Indicador de Poço (1 para não poço, 2 para poço), com o seguinte tratamento: Caso não exista a matrícula o sistema retorna Matrícula não cadastrada; Caso exista a matrícula, mas o indicador de poço passado é incompatível com o imóvel, o sistema retorna Matrícula com indicador de poço incompatível; Caso exista a matrícula e o indicador de poço seja compatível com o imóvel, o sistema retorna as seguintes informações: Matrícula do imóvel; Tipo de Ligação; Inscrição do imóvel: (código da localidade + código do setor comercial + número da quadra + número do lote + número do sublote); Categoria do imóvel: (Descrição da principal categoria do imóvel); Subcategoria do Imovel: (Descrição da principal subcategoria do imóvel); Grupo de faturamento; Nome da gerência da localidade do imóvel; Nome da localidade do imóvel; Número do hidrômetro; Data da instalação do hidrômetro; Data de vencimento do hidrômetro; Média de consumo; Última referência (mês/ano) faturada; Leitura da ultima referência; Consumo faturado da ultima referencia; Valor da conta para ultima referência; Data de vencimento da conta para ultima referência; Data de pagamento da ultima conta paga; Valor total do débito do imóvel; Total de contas em aberto.

Fluxo do Processo de Telemetria

Para melhor entendimento do processo de telemetria, apresentamos abaixo os fluxos:

Atualizar Perfil do Imóvel;

Processar Leitura Via Telemetria;

Consultar Leituas Transmitidas Via Telemetria;

Consultar Dados Rejeitados Telemetria; e

Retornar Dados do Imóvel Telemetria.

Referências

Consultar Leituras Telemetria

Termos Principais

Micromedição

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN